**Montevideo, 22 de diciembre de 2021.**

**Unidad de Infraestructura**

**Memo 2021/328**

**Arq. Fernando Rischewski**

**Encargado de la Unidad de Infraestructura**

**Presente**

Habiendo recibido consultas referidas a la Licitación Pública **N°7**/**2021** consistente en la Sustitución del **Liceo N°69**, departamento de **Montevideo,** se solicita se publique las siguientes aclaraciones:

**Consulta 1:**

Buenas tardes, solicitamos por este medio prórroga en la fecha de apertura de la licitación para el liceo 69.

**Respuesta 1:**

**Se sugiere otorgar una prórroga de una semana.**

**Consulta 2:**

En el modelo Gráficos de Plantas existe definición de los cerramientos horizontales C30, C31, etc, pero no está en las láminas correspondientes.

En las láminas de plantas no se especifica los tipos de pavimentos para los distintos locales.

En Memoria establece un pavimento monolítico pulido y granítico según lo expresado:

***4-     PISOS, ZOCALOS, UMBRALES, ESCALONES Y RAMPAS***

*Se seguirán en todo momento las observaciones realizadas en normas generales para la colocación de pavimentos de la Memoria Constructiva General.*

***7.1- Baldosa monolítica***

*En general los pisos interiores se realizarán en baldosa monolítica de 300x300mm pulida, lustrada y biselada, tipo Gris Claro 300 Compacto JB de Blangino. Solo se admitirán piezas de primera calidad.*

***7.2- Baldosa granítica***

*El pavimento de las galerías, tanto en planta alta como en planta baja, se colocarán baldosas monolíticas graníticas estampadas tipo modelo Adoquín Recto de 300x300mm (16 panes) color gris claro de Blangino similar o mejor:*

 Solicitamos que definan las terminaciones horizontales dado que falta dicha información.

**Respuesta 2:**

**La indicación gráfica sobre definición de cerramientos horizontales se detalla en la Planilla de cerramientos horizontales que se encuentra en láminas de alzados L11A9, L12A10 y L13A11.**

**Consulta 3:**

Según el informe de suelos el terreno cuenta con una capa de relleno de naturaleza heterogénea, de potencia variable de 1.5 a 2.2 m (escombros, restos de hormigón, suelo orgánico y basura**).**

Entendemos que el PGAS responsabiliza a la empresa de gestionar los residuos tanto asimilables a domiciliarios como especiales generados en la etapa de construcción.

**Solicitamos aclarar si ANEP-PAEMFE** se responsabilizará por la **gestión de los residuos “especiales”** que puedan aparecer al realizar el movimiento de suelos y al excavar para hacer las fundaciones.

**Respuesta 3:**

**La empresa contratista deberá encargarse de gestionar los residuos especiales que puedan aparecer al realizar movimientos de suelo, debiendo darles tratamiento, transporte y disposición final según la normativa vigente, previa coordinación y aprobación de la Supervisión de Obra.**

**Consulta 4:**

Solicitamos indicar si se deben realizar **las veredas y el cordón de vereda** de la calle Curitiba, Calle B y calle Matilde Pacheco que limitan el padrón donde se emplaza el liceo a construir.

**Respuesta 4:**

**Se realizarán los pavimentos indicados en recaudos gráficos y escritos.**

**Consulta 5:**

Debido a la época del año en la que estamos, previo a la licencia de la construcción, estamos teniendo dificultades para obtener presupuestos de todos los subcontratos. A fin de poder brindar una oferta más completa y competitiva **solicitamos una prórroga de 3 días**. (viernes 21 de enero de 2022.)

**Respuesta 5:**

**Ver respuesta 1**

Arq. Marina Campos

**Unidad de Infraestructura.**

**Montevideo, 22 de diciembre de 2021.**

Pase a la Unidad Jurídica y Adquisiciones a los efectos de darle el curso correspondiente.

Arq. Fernando Rischewski

Encargado de la Unidad de Infraestructura