Compra Directa Nro. 849/2019

Arrendamiento de Ecógrafo

Las condiciones técnicas que el Ecógrafo a arrendar debe poseer, son las siguientes:

* Transductor lineal de alta frecuencia LA3-16 Mhz
* Transductor convex CA2-8
* Transductor transvaginal EVN4-4-9 microconvexo
* Los transductores son de cristal único
* Función Clear Vision (aconsejable)
* Monitor LED
* Pantalla táctil
* Uso de estado solido (SSD)