**Especificaciones de Impresora de etiquetas Térmica Directa**

Resolución mínima 200 ppp

Memoria mínima 8 MB de SDRAM, 4 MB Memoria Flash

Ancho de Impresión 10 cm

Largo de Impresión 15 cm

Comunicaciones mínimas: WIFI, Ethernet o USB

Fuente automática de 100 – 240 V.

Temperatura de uso entre 4ºC y 41ºC

Humedad entre 10 % y 90 %

Driver para Windows

Se debe de cotizar los consumibles para cada modelo.