FORMULARIO 1: Requerimientos Mínimos

**Ítem 2: Escaner de escritorio para documentos.**

**2.1 Escaner de escritorio Blanco y Negro**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Detalle** | **Concepto** | **Requerimiento** | **Ofrecido por el Oferente (\*)** |
| **Estricto** | **Límite** |
| **2.1.a** | **Marca y Modelo** | Marca | - | - |  |
| Modelo | - | - |  |
| **2.1.b** | Tamaños de documento | >=12” x17” | Si |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2.1c | Alimentacionelectrica | 220v  | -Si | - |  |
|  | - |  |  |
|  | - | - |  |
| 2.1d | Capacidad de alimentador y tipo. | 100 hojas | Si | - |  |
| Automatico | SI | - |  |
| Doble Faz | Si | - |  |
|  |  | - |  |
|  |  | - |  |
| **2.1.e** | **Velocidad de Escaneo** | Tiempo de calentamiento | - | - |  |
| Tiempo de la primera página | - | - |  |
| Páginas por minuto (A4 o Legal) | - | >= 88 |  |
| **2.1.f** | **Suministro de Papel** | Tamaños de papel soportados en todas sus bandejas: A4,Legal,Oficio. | Si | - |  |
| Tamaños de papel soportados: A4, Carta, Oficio.Legal,OtrosWindows 7,10 | Si | - |  |  |
| Si | - |  |  |
| LinuxCiclo de trabajo diario | Si | - |  |  |
| Si | >= 2000 |  |  |
| **2.1.g** | **Unidad Doble Faz** | Dimensiones y Peso | - | - |  |
| **2.1.h** | **Compatibilidad** | Se deben incluir todos los cables para su conexión | Sí |  |  |
| Fuente Interna con AC de 220V@50Hz sin transformador externo | Si | - |  |
| **2.1.i** | OTROS | Interfase | Si |  |  |
| Drivers | Si |  |  |
| Estandares que cumplen SIS, TWAIN | Si |  |  |
|  |  |  |  |

Se deben entregar drivers en forma electrónica para su instalación.

Atención de service de 8 horas durante 5 días, de la semana y 5 días para la resolución.

Garantía: 36 meses en situ.

Tiempo de respuesta: 24Hs., para diagnostico.