FORMULARIO 1: Requerimientos Mínimos

**Ítem 2: Escaner de escritorio para documentos.**

**2.1 Escaner de escritorio Blanco y Negro**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Detalle** | **Concepto** | | **Requerimiento** | | **Ofrecido por el Oferente (\*)** |
| **Estricto** | **Límite** |
| **2.1.a** | **Marca y Modelo** | Marca | | - | - |  | |
| Modelo | | - | - |  | |
| **2.1.b** | Tamaños de documento | >=12” x17” | | Si |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
| 2.1c | Alimentacion  electrica | 220v | | -Si | - |  | |
|  | | - |  |  | |
|  | | - | - |  | |
| 2.1d | Capacidad de alimentador y tipo. | 100 hojas | | Si | - |  | |
| Automatico | | SI | - |  | |
| Doble Faz | | Si | - |  | |
|  | |  | - |  | |
|  | |  | - |  | |
| **2.1.e** | **Velocidad de Escaneo** | Tiempo de calentamiento | | - | - |  | |
| Tiempo de la primera página | | - | - |  | |
| Páginas por minuto (A4 o Legal) | | - | >= 88 |  | |
| **2.1.f** | **Suministro de Papel** | Tamaños de papel soportados en todas sus bandejas: A4,Legal,Oficio. | | Si | - |  | |
| Tamaños de papel soportados: A4, Carta, Oficio.Legal,Otros  Windows 7,10 | Si | - |  |  | |
| Si | - |  |  | |
| Linux  Ciclo de trabajo diario | Si | - |  |  | |
| Si | >= 2000 |  |  | |
| **2.1.g** | **Unidad Doble Faz** | Dimensiones y Peso | | - | - |  | |
| **2.1.h** | **Compatibilidad** | Se deben incluir todos los cables para su conexión | | Sí |  |  | |
| Fuente Interna con AC de [220V@50Hz](mailto:220V@50Hz) sin transformador externo | | Si | - |  | |
| **2.1.i** | OTROS | Interfase | | Si |  |  | |
| Drivers | | Si |  |  | |
| Estandares que cumplen SIS, TWAIN | | Si |  |  | |
|  | |  |  |  | |

Se deben entregar drivers en forma electrónica para su instalación.

Atención de service de 8 horas durante 5 días, de la semana y 5 días para la resolución.

Garantía: 36 meses en situ.

Tiempo de respuesta: 24Hs., para diagnostico.