* VISITA OBLIGATORIA
* Respuesta inmediata ante eventos no planificados (equipo no enciende, perdida de aceite, no realiza transferencia, se apaga abruptamente, etc.)
* Servicios de mantenimiento:
  + Puesta en marcha del sistema.
  + Chequear llave de transferencia
  + Controles de:
    - Estado del radiador
    - Agua del radiador
    - Correas
    - Mangones
    - Aceite
    - Filtro de Aceite.
    - Filtro de Aire
    - Estado de la batería
    - Estado del alternador
    - Estado de los instrumentos
    - Informe del lugar físico
    - Combustible (estado y capacidad del depósito)
* Mantener un adecuado acondicionamiento no dejando residuos en la sala.
* Limpieza del grupo generador (manchas de aceite, derrame de gasoil, polvo etc.)
* Finalizado el servicio dejar una Orden del Mantenimiento con observaciones y recomendaciones con firma y aclaración del técnico actuante, con fecha y hora, y solicitar conformidad de un referente de la DGSA.